**Zračni filtar, zamjena CB 300 AKF**

Zamjenski filtar s aktivnim ugljenom za CleanBox 300/CleanBox 300 UV.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | CB 300 AKF |
| Mjesto ugradnje: | u uređaju |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | bijelo/sivo |
| Težina: | 0,52 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,67 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar s aktivnim ugljenom |
| Razred filtra: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Širina: | 305 mm |
| Visina: | 50 mm |
| Dubina: | 305 mm |
| Širina s pakovanjem: | 340 mm |
| Visina s pakovanjem: | 63 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 335 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | CleanBox 300, CleanBox 300 UV |
| Asortiman: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799925859 |
| Broj artikla: | 0092.0585 |

Proizvođač: MAICO

CB 300 AKF Zračni filtar, zamjena