**Postolje krova izolirano, za ravne krovove SOFI 40-45**

Postolje za ravni krov za montažu krovnih ventilatora.

S nezapaljivom zvučnom i toplinskom izolacijom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SOFI 40-45 |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 16,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 16,2 kg |
| Širina: | 1.030 mm |
| Visina: | 300 mm |
| Dubina: | 1.030 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.030 mm |
| Visina s pakovanjem: | 300 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 300 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730491 |
| Broj artikla: | 0073.0049 |

Proizvođač: MAICO

SOFI 40-45 Postolje krova izolirano, za ravne krovove