**Zračni filtar TFP 35-7**

Zračni filtar za tehničke ventilacijske sustave.

S obostranim prirubnicama za ugradnju u pravokutne ventilacijske kanale.

Revizijski poklopac može se ukloniti za jednostavnu zamjenu filtra.

Pribor: Zamjenski zračni filtar KF.. i regulator razlike tlaka DW 1000.

Upute za ugradnju

Ugradite zračni filtar na strani usisa ventilatora.

Pratite otpor filtra regulatorom razlike tlaka DW 1000.

Sa strane osigurajte dovoljno slobodnog prostora za otvaranje revizijskog poklopca pri zamjeni filtra.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TFP 35-7 |
| Mjesto ugradnje: | Kanal |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 14,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 14,41 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar za prašinu i pelud |
| Razred filtra: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Veličina kanala: | 700 mm x 400 mm |
| Širina: | 740 mm |
| Visina: | 440 mm |
| Dubina: | 600 mm |
| Širina s pakovanjem: | 740 mm |
| Visina s pakovanjem: | 440 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 600 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 70 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799490715 |
| Broj artikla: | 0149.0071 |

Proizvođač: MAICO

TFP 35-7 Zračni filtar