**Vanjski poklopac PP 45 AKR**

Vanjski poklopac od plastike.

Boja uobičajeno bijela, slična RAL 9016.

S integriranim kanalom za ispust kondenzata.

Rešetke su optimizirane za strujanje da se minimiziraju vrtlozi zraka i odsisni zrak se drži dalje od vanjskog zida. Na taj način se jasno minimiziraju i nakupljanje nečistoće na vanjskoj fasadi.

Vanjski poklopac treba kao pribor potreban za komplete za završnu montažu PP 45 K, PP 45 O i PP 45 RC.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 AKR |
| Mjesto ugradnje: | Vanjska fasada |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,21 kg |
| Širina: | 180 mm |
| Visina: | 180 mm |
| Dubina: | 39 mm |
| Širina s pakovanjem: | 180,5 mm |
| Visina s pakovanjem: | 180,5 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 40 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992608 |
| Broj artikla: | 0093.1635 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 AKR Vanjski poklopac