**Zračni filtar, zamjena PP 45 G2**

Zamjenski zračni filtar za ventilacijski uređaj u jednoj prostoriji PushPull 45.

Filtri ISO Coarse 30 % (G2) ugrađuju se s unutrašnje strane, a filtri ISO Coarse 45 % (G3) s vanjske strane.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 G2 |
| Materijal: | Sintetika |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,01 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Širina: | 140 mm |
| Visina: | 140 mm |
| Dubina: | 10 mm |
| Širina s pakovanjem: | 200 mm |
| Visina s pakovanjem: | 180 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 22 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932734 |
| Broj artikla: | 0093.0273 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 G2 Zračni filtar, zamjena