**Vanjska rešetka LZP-R 25**

Protukišna rešetka za usis i odsis zraka u posebno kvalitetnoj izvedbi.

Sa serijskim proširenjem poprečnog presjeka kanala za smanjenje padova tlaka.

S fiksnim protukišnim lamelama otpornima na kišu.

S okvirom za ugradnju u zazidane zidove.

S prirubničkim okvirom od 20 mm i dugim rupama za izravno priključivanje na kanal.

Zaštitna rešetka u skladu s normom DIN EN ISO 13857.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | LZP-R 25 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Ugradnja: | izvana |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Kanal |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 14,3 kg |
| Težina s pakovanjem: | 15,1 kg |
| Veličina kanala: | 500 mm x 300 mm |
| Slobodni poprečni presjek: | 1.215 cm² |
| Širina: | 779 mm |
| Visina: | 375 mm |
| Dubina: | 250 mm |
| Širina s pakovanjem: | 860 mm |
| Visina s pakovanjem: | 290 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 360 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799513827 |
| Broj artikla: | 0151.0382 |

Proizvođač: MAICO

LZP-R 25 Vanjska rešetka