**Limeni adapter WS 75 A**

Umetni adapter za uguravanje je potreban za precizan prijelaz na cijev MF-F75.

Fleksibilni čelični kanal MF-F se "načelom klika" brzo i čvrsto spaja s umetnim adapterom.

Opseg isporuke: Umetni adapter uklj. jedan čep.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WS 75 A |
| Materijal kućišta: | Metal |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 0,32 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,59 kg |
| Promjer priključka: | 75 mm |
| Nominalna dužina: | 75 mm |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 75 mm |
| Širina: | 223 mm |
| Visina: | 113 mm |
| Dubina: | 82 mm |
| Širina s pakovanjem: | 267 mm |
| Visina s pakovanjem: | 156 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 100 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992424 |
| Broj artikla: | 0093.1585 |

Proizvođač: MAICO

WS 75 A Limeni adapter