**Žaluzina, servomotor VE 25**

Žaluzine za automatsku aktivaciju.

Potrebna je kombinacija s dodatnim servomotorom MS 8 ili MS 8 P (servomotor nije uključen u isporuku).

Nema primjene u područjima izloženima opasnosti od eksplozije.

Upute za ugradnju

Osigurajte pristup servomotoru.

Po potrebi upotrijebite međukomad.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | VE 25 |
| Materijal: | Čelični lim |
| Težina: | 3 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,015 kg |
| Vrsta žaluzine: | električno |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 250 mm |
| Širina: | 304 mm |
| Visina: | 304 mm |
| Dubina: | 270 mm |
| Širina s pakovanjem: | 304 mm |
| Visina s pakovanjem: | 304 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 270 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932857 |
| Broj artikla: | 0093.0285 |

Proizvođač:

 MAICO

VE 25 Žaluzina, servomotor