**Međupostolje SZ 45**

Međupostolje za krovne ventilatore.

Za strujno-tehnički povoljno i jednostavno montažno spajanje postolja s prigušivačem SD i ventilacijskih kanala.

Za ugradnju u ravne krovove.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SZ 45 |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 11,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 11,23 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 450 mm |
| Širina: | 1.080 mm |
| Visina: | 1.080 mm |
| Dubina: | 180 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.080 mm |
| Visina s pakovanjem: | 1.080 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 180 mm |
| Temperatura okoline: | 100 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922926 |
| Broj artikla: | 0092.0292 |

Proizvođač: MAICO

SZ 45 Međupostolje