**Otvor za čišćenje s brtvom s valjanim prstenom RO 160**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RO 160 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924098 |
| Broj artikla: | 0092.0409 |

Proizvođač: MAICO

RO 160 Otvor za čišćenje s brtvom s valjanim prstenom