**Jedinica za rekuperaciju topline WRG 20-2**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WRG 20-2 |
| Volumen zraka: | 100 m³/h |
| Brzina: | 1.320 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | ✔ |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Apsorpcija struje: | 35 W |
| IMaks.: | 0,2 A |
| Vrsta zaštite: | IP 44 |
| Mjesto ugradnje: | Prozor |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 5,3 |
| Težina s pakovanjem: | 5,3 kg |
| Širina s pakovanjem: | 360 mm |
| Visina s pakovanjem: | 160 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 490 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Stupanj rekuperacije topline: | 50 % |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799822257 |
| Broj artikla: | 0082.0225 |

Proizvođač: MAICO

WRG 20-2 Jedinica za rekuperaciju topline