**Mali sobni ventilator ECA 120 KF**

Model s upravljanjem rasvjetom

S električno upravljanom unutarnjom žaluzinom.

Proizvod bez barijere zbog automatskog uključivanja/isključivanja.

Upravljanje rasvjetom uključuje ventilator od minimalnog intenziteta svjetlosti u prostoriji, npr. pri uključivanju svjetiljke.

Intenzitet svjetlosti pri uključivanju (na uređaju) min. 30 luksa.

Intenzitet svjetlosti pri isključivanju (na uređaju) maks. 0,3 luksa.

Otpada instalacija sklopke.

Odgoda uključivanja oko 50 sekundi.

Vrijeme naknadnog rada oko 6 minuta.

Bez mogućnosti upravljanja brzinom.

Značajke

Veliki volumen zraka unatoč kompaktnoj veličini.

Kombinira volumen zraka s jačinom tlaka.

Zaštita od pregrijavanja.

Kućište od čvrste i otporne plastike.

Klasa zaštite II.

S oznakom VDE GS, iznimka: ECA 120 24 V.

Sa zaštitnim brtvama protiv prodiranja kondenzata pri stropnoj ugradnji.

Upravljanje brzinom kao opcija za ECA ventilatore u standardnom modelu.

Boja uobičajeno bijela slična RAL 9016.

Motor

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Prikladno za neprekidni rad.

Upute za montažu

Jednostavna, brza demontaža poklopca.

Brzo pričvršćivanje ventilatora u cijevi s dvije stezne opruge.

Električni spoj

Električni spoj po želji nadžbukni ili podžbukni.

Sigurnosne upute

ECA 120 uređaji s vrstom zaštite IP 45 mogu se primijeniti u području zaštite 1 u skladu s normom DIN VDE 0100-701.

Za detalje vidi upute za projektiranje.

Posebni modeli

Na upit i uz dodatnu naknadu možemo isporučiti s prilagodljivom sklopkom vremenske odgode kao posebni model.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA 120 KF |
| Model: | Upravljanje rasvjetom |
| Volumen zraka: | 180 m³/h |
| Brzina: | 2.600 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  -  |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Apsorpcija struje: | 19 W |
| IMaks.: | 0,14 A |
| Vrsta zaštite: | IP 34 |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,9 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,06 kg |
| Vrsta žaluzine: | električno |
| Nominalna dužina: | 120 mm |
| Širina: | 171 mm |
| Visina: | 171 mm |
| Dubina: | 114 mm |
| Širina s pakovanjem: | 180 mm |
| Visina s pakovanjem: | 180 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 140 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Vrijeme naknadnog rada: | 6 min |
| Odgoda uključivanja: | 50 s |
| Razina zvučnog tlaka: | 36 dB(A) Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840114 |
| Broj artikla: | 0084.0011 |

Proizvođač: MAICO

ECA 120 KF Mali sobni ventilator