**Kanalna žaluzina AKP 28**

Žaluzine za odsis zraka.

S pocinčanom zaštitnom rešetkom.

Upute za ugradnju

Pri montaži u eksplozivnoj atmosferi provjerite da žaluzina ima kontakt.

Ako ona ima kontakt, povucite fino ispleteni žičani kavez oko žaluzine.

Sigurno uzemljite žičani kavez da spriječite stvaranje iskri.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AKP 28 |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Pad tlaka: | 10 Pa |
| Ugradnja: | izvana |
| Mjesto ugradnje: | Kanal |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Plastika, otporna na kišu i ultraljubičasto zračenje |
| Boja: | svijetlosiva |
| Težina: | 1,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,05 kg |
| Vrsta žaluzine: | samootvarajući/samozatvarajući |
| Veličina kanala: | 600 mm x 300 mm |
| Širina: | 385 mm |
| Visina: | 685 mm |
| Dubina: | 54 mm |
| Širina s pakovanjem: | 405 mm |
| Visina s pakovanjem: | 715 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 65 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799510987 |
| Broj artikla: | 0151.0098 |

Proizvođač: MAICO

AKP 28 Kanalna žaluzina