**Podna rešetka FFS-FGBW**

Standardna podna rešetka otporna na gaženje koja odgovara podnom ispustu FFS-BA.

Podna rešetka od bijelo lakiranog plemenitog čelika ima moderan dizajn s kružnom slikom rupa.

Pričvršćivanje se obavlja steznim obujmicama koje se postavljaju čvrsto ispod podne rešetke

Opseg isporuke

Jedna podna rešetka

Jedna brtvena vrpca

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FFS-FGBW |
| Model: | Dizajn s kružnom slikom rupa |
| Vrsta ugradnje: | Pričvršćivanje steznim obujmicama |
| Materijal: | Plemeniti čelik, bijelo lakirani |
| Težina: | 0,31 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,33 kg |
| Širina: | 340 mm |
| Visina: | 180 mm |
| Dubina: | 3 mm |
| Širina s pakovanjem: | 311 mm |
| Visina s pakovanjem: | 240 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 138 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558910 |
| Broj artikla: | 0055.0891 |

Proizvođač: MAICO

FFS-FGBW Podna rešetka