**Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 20-2 S**

Značajke

Optimalna učinkovitost, mali troškovi održavanja.

Uklonjivi poklopac kućišta sa zatvaračem.

Postolje na strani usisa i tlaka, za izravnu ugradnju u ventilacijske kanale.

Sa zvučno izoliranom kamenom vunom od staklene kaširane svile za povećane zahtjeve za posebno nisku razinu buke.

Smjer strujanja zraka

Smjer strujanja zraka označeni je strelicom na kućištu ventilatora.

Motor

Vanjski kondenzatorski motor.

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Serijski gumeni ležaj motora sprječava prijenos vibracija na kućište.

Toplinska klasa B ili F.

Vrsta zaštite IP X4 pri zatvorenom poklopcu kućišta.

Motor na jednofaznu struju

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje.

Motor na trofaznu struju

Spojevi su bez napona na stezaljkama i moraju se priključiti na zaštitnu sklopku motora MV 25 ili na regulacijski krug zaštite.

Upute za montažu

Moguća ugradnja u svakom položaju.

Električni spoj

Prednja priključna kutija.

Sigurnosne upute

Pri slobodnom usisavanju ili ispuhivanju ventilator smijete puštati u rad samo ako osigurate zaštitu od slučajnog dodira na rotoru u skladu s normom DIN EN ISO 13857. U tu svrhu postavite zaštitnu rešetku.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ESR 20-2 S |
| Volumen zraka: | 890 m³/h |
| Brzina: | 2.490 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  ✔  |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Nominalna snaga: | 190 W |
| INomin.: | 0,84 A |
| IMaks.: | 0,9 A |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 19 |
| Težina s pakovanjem: | 20,77 kg |
| Ventilator se može izvući: |  ✔  |
| Nominalna dužina: | 200 mm |
| Širina s pakovanjem: | 640 mm |
| Visina s pakovanjem: | 495 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 320 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | -20 °C |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 60 °C |
| Temperatura okoline: | -20 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799806196 |
| Broj artikla: | 0080.0619 |

Proizvođač: MAICO

ESR 20-2 S Zvučno izolirana ventilacijska kutija