**Žaluzina ARP 71**

Žaluzine za odsis zraka.

S pojedinačnim pokretnim lamelama, postavljene u ojačane umetke.

S pocinčanom zaštitnom rešetkom na strani usisa.

ARP 71 dvodijelna.

ARP 80 i ARP 100 trodijelne.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ARP 71 |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Ugradnja: | izvana |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Plastika, otporna na kišu i ultraljubičasto zračenje |
| Boja: | srebrnosiva |
| Težina: | 4,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 5,6 kg |
| Vrsta žaluzine: | samootvarajući/samozatvarajući |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 710 mm |
| Širina: | 818 mm |
| Visina: | 890 mm |
| Dubina: | 40 mm |
| Širina s pakovanjem: | 900 mm |
| Visina s pakovanjem: | 900 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 55 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510826 |
| Broj artikla: | 0151.0082 |

Proizvođač:

 MAICO

ARP 71 Žaluzina