**VOC-osjetnik PP 45 VOC**

Vanjski osjetnik za ventilacijski uređaj u jednoj prostoriji PushPull 45 i PushPull Balanced PPB 30.

Sučeljem RS485 osjetnik se priključuje na regulaciju zraka u prostoriji RLS 45 K ili RLS 45 O.

Na taj način osjetnik se može postaviti tako da bude prostorno pomaknut u odnosu na regulaciju zraka u prostoriji.

Moguća je ugradnja u jednostavnu podžbuknu kutiju.

Možete priključiti maksimalno tri vanjska osjetnika po regulaciji zraka u prostoriji.

Ovisno o vrijednosti osjetnika, volumen zraka uređaja PushPull povećava se bez stupnjeva.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 VOC |
| Osjetnik: | VOC (kvaliteta zraka) |
| Materijal: | Plastika |
| Težina: | 0,07 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,17 kg |
| Širina: | 80 mm |
| Visina: | 80 mm |
| Dubina: | 49 mm |
| Širina s pakovanjem: | 233 mm |
| Visina s pakovanjem: | 170 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 60 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573678 |
| Broj artikla: | 0157.0367 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 VOC VOC-osjetnik