**Zračni filtar, zamjena KFF 9040-5**

Zamjenski zračni filtar za zvučno izoliranu ravnu kutiju za usisni zrak KFR/KFD, KFR -K/KFD -K i KFR -F/KFD -F.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | KFF 9040-5 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 3,83 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,92 kg |
| Vrsta filtra: | Fini filtar |
| Razred filtra: | ISO ePM1 55 % (F5) |
| Širina: | 892 mm |
| Visina: | 387 mm |
| Dubina: | 96 mm |
| Širina s pakovanjem: | 893 mm |
| Visina s pakovanjem: | 388 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 100 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990611 |
| Broj artikla: | 0093.1217 |

Proizvođač: MAICO

KFF 9040-5 Zračni filtar, zamjena