**Pokrov ER-AB**

ER-AB - model s dojavnikom pokreta i pametnim vremenskim modulom

Poklopac s dojavnikom pokreta, pametnim vremenskim modulom i LED indikatorom za zamjenu filtra.

Proizvod bez barijere zbog automatskog uključivanja/isključivanja preko integriranog dojavnika pokreta.

Sva namještanja preko intuitivne, kapacitivne upravljačke površine, bez intervencije na ploči ili rukovanje komponentama od 230 V.

Individualno namještanje volumena zraka (20/30/40/60/100 m³/h) moguće.

Električni utični spoj za brzo spajanje poklopca s ventilatorom bez alata.

Upravljanje stupnjem punog opterećenja po dojavniku pokreta. Nakon zabilježenog pokreta bez odgode uključivanja aktivira se stupanj punog opterećenja.

Doseg dojavnika pokreta: 5 m.

Uključivanje/isključivanje stupnja punog opterećenja putem svjetlosne sklopke ili odvojene sklopke, s prilagodljivom odgodom uključivanja (0/30/60\*/90/120 s).

Pri ručnom upravljanju (npr. svjetlosnom sklopkom) primjenjuje se namještena odgoda uključivanja i vrijeme naknadnog rada.

Prilagodljivo vrijeme naknadnog rada na stupnju punog opterećenja (0/3/6/15\*/24/30 min).

Namjestiva blokada tipki (zaštita stanoprimatelja).

Klasa zaštite II.

\* Tvornička postavka

Posebna svojstva

Dizajn lijepog oblika optimiziran za strujanje.

Bez alata zamjenjivi filtar.

S indikatorom za zamjenu filtra.

Značajke

Uređaj može raditi u neprekidnom radu na stupnju osnovnog opterećenja.

Vrsta zaštite IP X5 za sigurnost u kupaonici.

Boja uobičajeno bijela slična RAL 9016.

Za odsis zraka iz jedne prostorije sa samo jednim ventilatorom.

Filtar ISO Coarse 30 % (G2), zamjena filtra bez alata.

Pokrov se može okretati za ± 5°, stoga je moguće uravnoteženje koso postavljenog kućišta.

Bez mogućnosti upravljanja brojem okretaja.

Varijanta uključivanja: Dodatnom sklopkom možete uključiti ili isključiti osnovno opterećenje (vidi shemu spajanja na internetu).

\* Tvornička postavka

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER-AB |
| Model: | Dojavnik pokreta s pametnim vremenskim modulom. |
| Volumen zraka: | 20 m³/h / 30 m³/h / 40 m³/h / 60 m³/h / 100 m³/h Sukladno tvorničkoj postavci stupanj 1: 30 m³/h i stupanj 2: 60 m³/h |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Vrsta zaštite: | IP X5 |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Vrsta sustava: | decentralno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,59 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,75 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Širina: | 281 mm |
| Visina: | 281 mm |
| Dubina: | 33 mm |
| Širina s pakovanjem: | 305 mm |
| Visina s pakovanjem: | 450 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 295 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Odgoda uključivanja: | 0 s / 30 s / 60 s / 90 s / 120 s |
| Razina zvučnog tlaka: | 15 dB(A) / 16 dB(A) / 23 dB(A) / 35 dB(A) / 48 dB(A) kombinirano s ER GH; 27 dB(A) / 31 dB(A) / 35 dB(A) / 41 dB(A) / 51 dB(A) kombinirano s ER GH AP/APB/ podatak u skladu s DIN 18017-3 pri ekvivalentnoj površini apsorpcije AL = 10 m² |
| Broj odobrenja: | Z-51.1-478 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843641 |
| Broj artikla: | 0084.0364 |

Proizvođač: MAICO

ER-AB Pokrov