**Montažni komplet DDEx 500 IK**

Montažni komplet za sklopku razlike tlaka DDEx 500

Sadrži dva tlačna postolja, jedno fleksibilno tlačno crijevo dužine 2 m (unutarnji promjer 6 mm) i jedan priključni adapter.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DDEx 500 IK |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | providno |
| Težina: | 0,06 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,37 kg |
| Širina: | 120 mm |
| Visina: | 100 mm |
| Dubina: | 30 mm |
| Širina s pakovanjem: | 345 mm |
| Visina s pakovanjem: | 185 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 117 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573043 |
| Broj artikla: | 0157.0304 |

Proizvođač: MAICO

DDEx 500 IK Montažni komplet