**Vanjski zidni ventilator AWV 10 S**

Značajke

Transport manjih do srednjih količina zraka pri velikim otporima.

Idealno za saniranja i kasniju ugradnju zbog vanjske montaže.

Optimalna učinkovitost, mali troškovi održavanja.

Radijalni propeleri od plastike, s unatrag savijenim krilima.

Priključno postolje na usisnoj strani za ugradnju u ventilacijske kanale.

Žaluzina integrirana.

Materijal kućišta: čelični lim, obložen prahom.

Motor

Kondenzatorski motor.

S mogućnošću upravljanja brzinom.

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje.

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Vrsta zaštite IP X4 pri ugradnji u ventilacijske kanale s cijevi od najmanje 1 m na strani usisa.

Upute za montažu

Za montažu na vanjski zid.

Sigurnosne upute

Pri slobodnom usisavanju ventilator smijete puštati u rad samo ako osigurate zaštitu od slučajnog dodira na rotoru u skladu s normom DIN EN ISO 13857.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AWV 10 S |
| Volumen zraka: | 320 m³/h |
| Brzina: | 2.305 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Nominalna snaga: | 68 W |
| IMaks.: | 0,3 A |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, obložen prahom |
| Težina: | 4,9 kg |
| Težina s pakovanjem: | 5,35 kg |
| Nominalna dužina: | 100 mm |
| Širina s pakovanjem: | 395 mm |
| Visina s pakovanjem: | 185 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 275 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | -20 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799809951 |
| Broj artikla: | 0080.0995 |

Proizvođač: MAICO

AWV 10 S Vanjski zidni ventilator