**Ravni kompaktni razdjelnik zraka od plastike, 8-struki MA-FV8-75**

Ravni kompaktni razdjelnik zraka od plastike koja se može reciklirati za 8 čeličnih kanala DN 75, dovod DN 160. Pogodno za fleksibilne mogućnosti montaže koje štede prostor.

Ravni razdjelnik zraka koji se sastoji od: 1 poklopac za zatvaranje DN 200, 1 priključni prijelaz DN 160, 1 završni poklopac DN 160, 8 brtvenih prstena DN 75, 8 odvojivih sigurnosnih stezaljki DN 75 za pričvršćivanje čeličnih kanala, 6 poklopaca za zatvaranje DN 75.

Boja antracita (tijelo) s bijelim/malo prozirnim priključnim postoljem.

S utičnom vizualnom provjerom za precizno i kontrolirano ubacivanje fleksibilnog čeličnog kanala.

Moguća uporaba kao razdjelnik od 90°, ili također kao provodni razdjelnik s opcionalnim priborom (v. priključni prijelaz).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MA-FV8-75 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid / Pod |
| Materijal: | Polipropilen (PP) |
| Boja: | Antracit |
| Težina: | 1,56 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,28 kg |
| Promjer priključka: | 160 mm |
| Promjer priključka za fleksibilan čelični kanal: | 75 mm |
| Broj postolja: | 8 |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 75 mm |
| Širina: | 468 mm |
| Visina: | 85 mm |
| Dubina: | 468 mm |
| Širina s pakovanjem: | 478 mm |
| Visina s pakovanjem: | 146 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 478 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992943 |
| Broj artikla: | 0059.2125 |

Proizvođač: MAICO

MA-FV8-75 Ravni kompaktni razdjelnik zraka od plastike, 8-struki