**Postolje s prigušivačem SD 63**

Prigušivač za smanjenje buke na strani usisa krovnih ventilatora.

S prigušnim elementima od nezapaljivih ploča od mineralnih vlakana otpornih na abraziju.

Preporučeni pribor: Međupostolje SZ za priključivanje cijevi.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SD 63 |
| Maks. brzina strujanja: | 20 m/s |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 96 |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 630 mm |
| Uneseni gubitak pri 125 Hz: | 2 dB |
| Uneseni gubitak pri 250 Hz: | 6 dB |
| Uneseni gubitak pri 500 Hz: | 9 dB |
| Uneseni gubitak pri 1 kHz: | 17 dB |
| Uneseni gubitak pri 2 kHz: | 17 dB |
| Uneseni gubitak pri 4 kHz: | 13 dB |
| Uneseni gubitak pri 8 kHz: | 8 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| GTIN (EAN): | 4012799923466 |
| Broj artikla: | 0092.0346ALT |

Proizvođač: MAICO

SD 63 Postolje s prigušivačem