**Skretni komad MA-U2-90**

Skretni komad od 90° od plastike koja se može reciklirati za 2 x fleksibilna čelična kanala DN 90 i 1 x prijelaz DN 125 za ventil za usisni/odsisni zrak.

Skretni komad od 90° koji se sastoji od: 1 produžne cijevi DN 125, 1 završnog poklopca DN 125, 2 brtvena prstena DN 90, 2 odvojive sigurnosne stezaljke DN 90 za pričvršćivanje fleksibilnih cijevi, 1 poklopca za zatvaranje DN 90.

Boja antracita (tijelo) s bijelim/malo prozirnim odsisnim postoljem.

S utičnom vizualnom provjerom za precizno i kontrolirano ubacivanje fleksibilnog čeličnog kanala.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MA-U2-90 |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid / Pod |
| Materijal: | Polipropilen (PP) |
| Boja: | Antracit |
| Težina: | 0,62 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,05 kg |
| Promjer priključka: | 125 mm |
| Nominalna dužina: | 90 mm |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 90 mm |
| Širina: | 290 mm |
| Visina: | 347 mm |
| Dubina: | 268 mm |
| Širina s pakovanjem: | 278 mm |
| Visina s pakovanjem: | 147 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 431 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992875 |
| Broj artikla: | 0059.2118 |

Proizvođač: MAICO

MA-U2-90 Skretni komad