**Protupostolje GS 40**

Protupostolje za montažu fleksibilnih obujmica na ventilacijske kanale.

Prikladno za montažu obloženog spirokanala samo u kombinaciji s fleksibilnom obujmicom tipa EL/EL Ex.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | GS 40 |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,77 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,8 kg |
| Prikladno za obujmice nominalne dužine: | 400 mm |
| Širina: | 460 mm |
| Visina: | 460 mm |
| Dubina: | 10 mm |
| Širina s pakovanjem: | 460 mm |
| Visina s pakovanjem: | 460 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 10 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799551720 |
| Broj artikla: | 0055.0172 |

Proizvođač: MAICO

GS 40 Protupostolje