**Petostupanjski transformator TR 0,8-2**

Petostupanjski transformator za namještanje brzine.

Za regulaciju trofaznih ventilatora.

S kontrolnim svjetlom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TR 0,8-2 |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Nominalna snaga: | 400 W |
| Maksimalno opterećenje: | 0,8 A |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Sekundarni napon: | 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | svijetlosiva, slična RAL 7035 |
| Težina: | 5,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 6,29 kg |
| Širina: | 248 mm |
| Visina: | 195 mm |
| Dubina: | 205 mm |
| Širina s pakovanjem: | 260 mm |
| Visina s pakovanjem: | 340 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 260 mm |
| Temperatura okoline: | 0 °C do 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571483 |
| Broj artikla: | 0157.0148 |

Proizvođač: MAICO

TR 0,8-2 Petostupanjski transformator