**Žaluzina, servomotor VE 40**

Žaluzine za automatsku aktivaciju.

Potrebna je kombinacija s dodatnim servomotorom MS 8 ili MS 8 P (servomotor nije uključen u isporuku).

Nema primjene u područjima izloženima opasnosti od eksplozije.

Upute za ugradnju

Osigurajte pristup servomotoru.

Po potrebi upotrijebite međukomad.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | VE 40 |
| Materijal: | Čelični lim |
| Težina: | 6,7 kg |
| Težina s pakovanjem: | 6,7 kg |
| Vrsta žaluzine: | električno |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 400 mm |
| Širina s pakovanjem: | 465 mm |
| Visina s pakovanjem: | 425 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 495 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932888 |
| Broj artikla: | 0093.0288 |

Proizvođač: MAICO

VE 40 Žaluzina, servomotor