**Spojni rukavac MA-M75**

Spojni rukavac DN75 od plastike koja se može reciklirati za jednostavni i za zrak nepropusni spoj fleksibilnih čeličnih kanala DN75.

Spojni rukavac DN75 koji se sastoji od: 2 brtvena prstena DN75, 2 odvojive sigurnosne stezaljke DN75 za pričvršćivanje fleksibilnih čeličnih kanala.

Boja bijela/malo prozirna.

S utičnom vizualnom provjerom za precizno i kontrolirano ubacivanje fleksibilnog čeličnog kanala.

Jedinica za pakiranje: 1 kom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MA-M75 |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid / Pod |
| Materijal: | Polipropilen (PP) |
| Boja: | bijelo -prozirno |
| Težina: | 0,08 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,1 kg |
| Nominalna dužina: | 75 mm |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 75 mm |
| Širina: | 82 mm |
| Visina: | 82 mm |
| Dubina: | 96 mm |
| Širina s pakovanjem: | 140 mm |
| Visina s pakovanjem: | 140 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 140 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993001 |
| Broj artikla: | 0059.2131 |

Proizvođač: MAICO

MA-M75 Spojni rukavac