**Ravni i kompaktni dvostruki razdjelnik zraka, od plastike, 12-struki MA-FDV12-75**

Ravni i kompaktni dvostruki razdjelnik zraka od plastike koja se može reciklirati za 12 fleksibilnih čeličnih kanala DN 75, dovod DN 180. Pogodno za fleksibilne mogućnosti montaže koje štede prostor.

Ravni razdjelnik zraka koji se sastoji od: 3 poklopca za zatvaranje DN 200, 1 priključni prijelaz DN 180, 1 završni poklopac DN180, 12 brtvenih prstena DN 75, 12 odvojivih sigurnosnih stezaljki DN 75 za pričvršćivanje čeličnih kanala, 8 poklopaca za zatvaranje DN 75.

Boja antracita (tijelo) s bijelim/malo prozirnim priključnim postoljem.

S utičnom vizualnom provjerom za precizno i kontrolirano ubacivanje fleksibilnog čeličnog kanala.

Moguća uporaba kao razdjelnik od 90°, ili također kao provodni razdjelnik s opcionalnim priborom (v. priključni prijelaz).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MA-FDV12-75 |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop / Pod |
| Materijal: | Polipropilen (PP) |
| Boja: | Antracit |
| Težina: | 2,95 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,79 kg |
| Promjer priključka: | 180 mm |
| Promjer priključka za fleksibilan čelični kanal: | 75 mm |
| Broj postolja: | 12 |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 75 mm |
| Širina: | 468 mm |
| Visina: | 84 mm |
| Dubina: | 795 mm |
| Širina s pakovanjem: | 485 mm |
| Visina s pakovanjem: | 135 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 806 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992974 |
| Broj artikla: | 0059.2128 |

Proizvođač: MAICO

MA-FDV12-75 Ravni i kompaktni dvostruki razdjelnik zraka, od plastike, 12-struki