**Obujmica za pričvršćivanje ELR 35**

Obujmice za pričvršćivanje za montažu cijevnih ventilatora uz prigušivanje buke i vibracija.

S neoprenskom podloškom debljine 10 mm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ELR 35 |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,44 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 350 mm |
| Širina: | 377 mm |
| Visina: | 377 mm |
| Dubina: | 60 mm |
| Širina s pakovanjem: | 377 mm |
| Visina s pakovanjem: | 377 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 60 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921158 |
| Broj artikla: | 0092.0115 |

Proizvođač: MAICO

ELR 35 Obujmica za pričvršćivanje