**Zračni filtar, zamjena RF 40**

Zamjenski filtar za filtar zraka TFE... .

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RF 40 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,46 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,05 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 400 mm |
| Širina: | 458 mm |
| Visina: | 455 mm |
| Dubina: | 6 mm |
| Širina: | 445 mm |
| Visina: | 445 mm |
| Širina s pakovanjem: | 490 mm |
| Visina s pakovanjem: | 480 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 55 mm |
| Temperatura okoline: | 100 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936923 |
| Broj artikla: | 0093.0692 |

Proizvođač: MAICO

RF 40 Zračni filtar, zamjena