**Komplet za čišćenje MF-R75**

Komplet za čišćenje fleksibilnih čeličnih kanala MF-F.

U slučaju razdjelnika zraka MF-V... kugla za čišćenje polaže se u ventilacijsku cijev, a nakon toga se usisavačem usisava na jednom od izlaza za zrak. Kugla za čišćenje pri tome uklanja ostatke nečistoće i prašine iz fleksibilnog čeličnog kanala.

Jedinica za pakiranje: Adapter za usis prašine i dvije kugle za čišćenje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MF-R75 |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,13 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 75 mm |
| Širina: | 190 mm |
| Visina: | 140 mm |
| Dubina: | 90 mm |
| Širina s pakovanjem: | 192 mm |
| Visina s pakovanjem: | 142 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 92 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799580126 |
| Broj artikla: | 0058.0012 |

Proizvođač: MAICO

MF-R75 Komplet za čišćenje