**Zidni okvir ER-MR EC**

Zidni okvir za previše duboko užbukano kućište kako bi se spriječio usis zraka iz okna.

Moguća kombinacija sa ER GH kućištem.

Od cementom spojenih građevnih ploča od polistirena koje se mogu individualno skraćivati.

Dubina koja se može skratiti: od 75 mm do 15 mm.

S vijkom dugačkim 55/80 mm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER-MR EC |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Polistiren, spojen cementom |
| Boja: | siva |
| Težina: | 0,27 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,51 kg |
| Širina: | 265 mm |
| Visina: | 265 mm |
| Dubina: | 75 mm |
| Širina s pakovanjem: | 695 mm |
| Visina s pakovanjem: | 85 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 85 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799927655 |
| Broj artikla: | 0192.0765 |

Proizvođač: MAICO

ER-MR EC Zidni okvir