**Pokrovni okvir ER-AR EC**

Pokrovni okvir za podžbukno kućište ER GH i ER GH-VWR za previše ravno ugrađena podžbukna kućišta i pri prevelikom ležištu.

Maks. dubina 35 mm.

Prekriva fugu između podžbuknog kućišta i zidnih pločica.

Sprječava neestetski procjep oko podžbuknog kućišta.

Upotrijebite pokrivni okvir između zida i unutarnje obloge.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER-AR EC |
| Ugradnja: | iznutra |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,38 kg |
| Širina: | 307 mm |
| Visina: | 307 mm |
| Dubina: | 35 mm |
| Širina s pakovanjem: | 335 mm |
| Visina s pakovanjem: | 335 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 60 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799932765 |
| Broj artikla: | 0093.0276 |

Proizvođač: MAICO

ER-AR EC Pokrovni okvir