**Nastavak za ispuhivanje s tvornički montiranim štitnikom od povratnog toka ABSM RK ER-UPD/-UPB**
<data>
<p class="FT">Asortiman:</p>
</data>
 B

<data>
<p class="FT">Broj artikla:</p>
</data>
 E093.0977.0001
<data>
<p class="FT">Proizvođač:</p>
</data>
 MAICO