**Fleksibilna plastična cijev MA-FR90**

Posebno fleksibilne cijevi.

Posebno razvijene za primjene u području ventilacije.

Neutralnost mirisa i antistatička svojstva.

Mali otpor strujanja pri dobrom prigušivanju buke.

Higijenski besprijekorne.

Unutrašnji zid je od polietilena (PE) i antibakterijskih/protugljivičnih aditiva.

Malo nakupljanje nečistoća.

Cijev je korugirana izvana.

Jednostavna montaža zato što se cijev zbog svoje savitljivosti može položiti na komad od razdjelnika zraka do ventila za usisni i odsisni zrak.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MA-FR90 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Volumen zraka: | 50 m³/h preporučeno |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Pod / Zid |
| Materijal: | Polietilen (PE) |
| Podaci o plastici: | Bez PVC-a |
| Ponašanje požara: | Uobičajeno zapaljivi materijal (ponašanje požara E) u skladu s normom DIN EN 13501-1: 2010) |
| Krutost prstena: | ≤ 10kN/m² u skladu s EN ISO 9969 |
| Boja: | plava |
| Težina: | 22 kg |
| Težina s pakovanjem: | 22,5 kg |
| Nominalna dužina: | 90 mm |
| Unutrašnji promjer: | 75,7 mm |
| Duljina: | 50.000 mm |
| Širina: | 90 mm |
| Visina: | 90 mm |
| Dubina: | 50.000 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.330 mm |
| Visina s pakovanjem: | 400 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 1.330 mm |
| Minimalni polumjer savijanja: | 330 mm |
| Temperatura okoline: | -20 °C do 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | Jedna rola od 50 m |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520924 |
| Broj artikla: | 0152.0092 |

Proizvođač: MAICO

MA-FR90 Fleksibilna plastična cijev