**Regulacija zraka u prostoriji RLS 5 AP**

Regulacija zraka u prostoriji za ventilacijski uređaj u jednoj prostoriji WRG 35.

Regulacija je potrebna kao pribor za komplet za završnu montažu WRG 35-1-SE i WRG 35H-SE.

Isporučeni pribor: Priključni vod 5 m.

Regulacijom zraka u prostoriji RLS 5 možete istodobno regulirati više uređaja (maks. 9).

Automatski rad s individualno programibilnim tjednim programom.

Funkcija tajmera za rad tijekom zabave ili rad tijekom mirovanja.

Način rada na godišnjem odmoru može se programirati.

Indikator za zamjenu filtra može se namjestiti između dva mjeseca i devet mjeseci.

Prikaz radnih sati.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RLS 5 AP |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Vrsta zaštite: | IP 00 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 0,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,291 kg |
| Širina: | 80 mm |
| Visina: | 80 mm |
| Dubina: | 20 mm |
| Širina s pakovanjem: | 225 mm |
| Visina s pakovanjem: | 115 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 95 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578451 |
| Broj artikla: | 0157.0845 |

Proizvođač: MAICO

RLS 5 AP Regulacija zraka u prostoriji