**Vanjska rešetka MLA 40**

Vanjska rešetka za usis i odsis zraka.

S fiksnim, protukišnim lamelama.

Sa zaštitnom rešetkom i ugradbenim okvirom na stražnjoj strani.

S integriranom rešetkom za zaštitu od malih životinja.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MLA 40 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Maks. brzina strujanja: | 4 m/s |
| Ugradnja: | izvana |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal: | Aluminij |
| Boja: | Aluminij eloksirani |
| Broj lamela: | 12 |
| Veličina omče rešetke za zaštitu od malih životinja u cm²: | 7,3 x 0,8 |
| Težina: | 2,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,81 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 400 mm |
| Slobodni poprečni presjek: | 997 cm² |
| Širina: | 452 mm |
| Visina: | 430 mm |
| Dubina: | 52 mm |
| Širina s pakovanjem: | 480 mm |
| Visina s pakovanjem: | 485 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 65 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511151 |
| Broj artikla: | 0151.0115 |

Proizvođač: MAICO

MLA 40 Vanjska rešetka