**Radijalni krovni ventilator EHD 20 EC**

Značajke

Krovni ventilator koji zauzima malo prostora s vrlo malim dimenzijama.

Za odsis zraka.

Estetsko kućište od pocinčanog i prahom obloženog čeličnog lima.

Poklopac od aluminija.

Poklopac se može lako ukloniti za radove čišćenja.

Obložena zaštitna rešetka za intervenciju.

Radijalni propeler s unatrag savijenim krilima.

Vrsta zaštite IP X5.

Motor

Visokoučinski motor s oznakom EC.

Mogućnost upravljanja brojem okretaja bez stupnjeva.

Prikladno za neprekidni rad.

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Napomene o montaži

Zbog svoje male težine za transport model EHD na krov nije potrebna dizalica ili teretno dizalo.

Električni priključak

Priključivanje na steznu letvicu u kućištu.

Sigurnosne upute

Ventilator smije raditi samo ako se osigura zaštita od slučajnog dodira na propeleru prema normi DIN EN ISO 13857 za ventilatore sa slobodnim usisom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EHD 20 EC |
| Volumen zraka: | 745 m³/h |
| Brzina: | 3.395 1/min |
| Tip propelera: | radijalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | ✔ |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Nominalna snaga: | 85 W |
| IMaks.: | 0,77 A |
| Vrsta zaštite: | IP X5 |
| Toplinska klasa: | F |
| Moguća promjena pola: | - |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 6,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 7,4 kg |
| Nominalna dužina: | 200 mm |
| Širina: | 405 mm |
| Visina: | 405 mm |
| Dubina: | 302 mm |
| Širina s pakovanjem: | 435 mm |
| Visina s pakovanjem: | 415 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 340 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | -20 °C do 60 °C |
| Razina zvučnog tlaka: | 48 dB(A) Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799735632 |
| Broj artikla: | 0073.0563 |

Proizvođač: MAICO

EHD 20 EC Radijalni krovni ventilator