**Žaluzina AS 71 Ex**

Za smjese plina i zraka, zona 1 i zona 2.

Za smjese prašine i zraka, zona 21 i 22.

Raspon temperature od -30 °C do +60 °C.

Maksimalna brzina strujanja 10 m/s.

Kut otvaranja 85°.

Žaluzina se mora stručno montirati i uzemljiti u skladu sa smjernicama VDE.

Ex-zaklopke AS 65 Ex, AS 71 Ex imaju srednju prečku.

Ex-zaklopka s priloženom žičanom rešetkom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AS 71 Ex |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Otvor za istrošeni zrak na vanjskom zidu |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | crna |
| Težina: | 3,02 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,74 kg |
| Vrsta žaluzine: | samootvarajući/samozatvarajući |
| Promjer priključka: | 730 mm |
| Nominalna dužina: | 710 mm |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 710 mm |
| Širina: | 760 mm |
| Visina: | 760 mm |
| Dubina: | 42 mm |
| Širina s pakovanjem: | 770 mm |
| Visina s pakovanjem: | 770 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799514107 |
| Broj artikla: | 0151.0410 |

Proizvođač: MAICO

AS 71 Ex Žaluzina