**Zračni filtar, zamjena RF 25-5**

Zamjenski filtar za filtar zraka TFE.

RF ...-5: Zamjenski filtar za TFE...-5.

RF ...-7: Zamjenski filtar za TFE...-7.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RF 25-5 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,62 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,34 kg |
| Razred filtra: | ISO ePM10 60 % (F5) |
| Nominalna dužina u mm: | 250 |
| Širina: | 285 mm |
| Visina: | 285 mm |
| Dubina: | 98 mm |
| Širina s pakovanjem: | 285 mm |
| Visina s pakovanjem: | 285 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 98 mm |
| Temperatura okoline: | 80 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938774 |
| Broj artikla: | 0093.0877 |

Proizvođač: MAICO

RF 25-5 Zračni filtar, zamjena