**Cijevni prigušivač RSR 15/50-1**

Cijevni prigušivač za zračno-tehnička postrojenja.

Sa zvučno izoliranim poklopcem od staklenih vlakana spojenim sintetičkom smolom.

Nije zapaljivo sukladno DIN 4102 klasa A1.

Umetni prigušivač izmjeren u skladu s DIN 45646.

S usnom brtvom.

Otporno na temperaturu do +70 °C.

RSR...: Sa zvučno izoliranim poklopcem debljine 25 mm.

RSR.../50: Sa zvučno izoliranim poklopcem debljine 50 mm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RSR 15/50-1 |
| Model: | Zvučno izolirani poklopac od 50 mm |
| Mjesto ugradnje: | Ventilator |
| Materijal: | Aluminij |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 1,9 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,4 kg |
| Promjer priključka: | 150 mm |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 150 mm |
| Širina: | 260 mm |
| Visina: | 260 mm |
| Dubina: | 1.000 mm |
| Širina s pakovanjem: | 265 mm |
| Visina s pakovanjem: | 265 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 1.175 mm |
| Zvučna izolacija: | da |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799926023 |
| Broj artikla: | 0092.0602 |

Proizvođač: MAICO

RSR 15/50-1 Cijevni prigušivač