**Produžetak kućišta GVI 112**

Za pretvaranje standardnih modela s kratkim kućištem u verziju s dugim kućištem.

Moguća je prepravka na licu mjesta.

Štiti motor i propeler.

Čeličnim limom s epoksidnim slojem zaštićeno od atmosferskih utjecaja.

Poseban model:

Produžetci kućišta za veličine 140 i 160 dostupni su na zahtjev.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | GVI 112 |
| Materijal: | Čelični lim, s epoksidnom oblogom |
| Boja: | siva |
| Težina: | 58 kg |
| Težina s pakovanjem: | 58 kg |
| Širina: | 1.250 mm |
| Visina: | 1.250 mm |
| Dubina: | 410 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.250 mm |
| Visina s pakovanjem: | 1.250 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 410 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732051 |
| Broj artikla: | 0073.0205 |

Proizvođač: MAICO

GVI 112 Produžetak kućišta