**Vanjski poklopac PP 45 AW**

Vanjski poklopac od aluminija.

Boja bijela, obloženo prahom, slična RAL 9010.

S integriranim ispustom kondenzata.

Integrirani elementi za vođenje zraka drže odsisni zrak dalje od vanjskog zida. Na taj način se jasno minimiziraju i nakupljanje nečistoće na vanjskoj fasadi.

Poklopac optimiziran za strujanje dodatno ima zvučno izolirani uložak.

Preporučuje se za primjenu uređaja u područjima izloženim vjetru.

Vanjski poklopac treba kao pribor potreban za komplete za završnu montažu PP 45 K, PP 45 O i PP 45 RC.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 AW |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Materijal kućišta: | Aluminij |
| Boja: | bijela, obloženo prahom, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,42 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,55 kg |
| Širina: | 220 mm |
| Visina: | 252,2 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 240 mm |
| Visina s pakovanjem: | 280 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 70 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931782 |
| Broj artikla: | 0093.0178 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 AW Vanjski poklopac