**Zračni filtar, zamjena FE 40-2**

Zamjenski filtar za filtar zraka TFE...-4.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FE 40-2 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Sintetika |
| Težina: | 0,65 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,67 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 400 mm |
| Širina: | 670 mm |
| Visina: | 490 mm |
| Dubina: | 10 mm |
| Širina s pakovanjem: | 671 mm |
| Visina s pakovanjem: | 491 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 25 mm |
| Temperatura okoline: | 100 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990581 |
| Broj artikla: | 0093.1229 |

Proizvođač: MAICO

FE 40-2 Zračni filtar, zamjena