**Nastavak za ispuhivanje s tvornički montiranim štitnikom od povratnog toka ABSM RK ER-UPD/-UPB**

Nastavak za ispuhivanje s tvornički montiranim metalnim štitnikom od povratnog toka kao rezervni dio za razna podžbukna kućišta grupa ER-UPD i ER-UPB.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ABSM RK ER-UPD/-UPB |
| Materijal kućišta: | Metal |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 0,26 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,36 kg |
| Širina: | 85 mm |
| Visina: | 82 mm |
| Dubina: | 85 mm |
| Širina s pakovanjem: | 170 mm |
| Visina s pakovanjem: | 155 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 170 mm |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100140 |
| Broj artikla: | E093.0977.0001 |

Proizvođač:

 MAICO

ABSM RK ER-UPD/-UPB Nastavak za ispuhivanje s tvornički montiranim štitnikom od povratnog toka