**Zračni filtar, zamjena ZF EC+**

Zamjenski zračni filtar ZF EC+ s indikatorom za zamjenu filtra za poklopce ER-A elementa ventilatora ER.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZF EC+ |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,03 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Širina: | 160 mm |
| Visina: | 160 mm |
| Dubina: | 9 mm |
| Širina s pakovanjem: | 260 mm |
| Visina s pakovanjem: | 180 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 5 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936107 |
| Broj artikla: | 0093.0610 |

Proizvođač: MAICO

ZF EC+ Zračni filtar, zamjena