**Kanal krovnog izlaza PP 45 DFK**

Toplinski izolirani kanal krovnog izlaza od polistirena. Duljina 1170 mm.

Promjer prihvata za ovojak 185 mm. U slučaju nedovoljne duljine kanal krovnog izlaza može se proširiti dodatnim kanalom krovnom izlaza. Kod proširenja se mora primijeniti duža spojnica za krovni izlaz.

Spojnice za krovni izlaz PP45 DFHK ili PP45 DFHL zapjene se i kanalu krovnog izlaza s nagibom od 1-2%.

Klasa materijala B1.

Komplet krovnog izlaza sastoji se od 1-2 kanala krovnog izlaza, 1 kratke ili duge spojnice krovnog izlaza, 1 okvir za pokrivanje krova, 1 krovna kapa. Za dužinu kanala krovnog izlaza i spojnice za krovni izlaz pogledajte uputu za ugradnju.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 DFK |
| Materijal: | Polistirol |
| Težina: | 2,15 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,26 kg |
| Širina: | 310 mm |
| Visina: | 310 mm |
| Dubina: | 1.170 mm |
| Širina s pakovanjem: | 311 mm |
| Visina s pakovanjem: | 311 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 1.175 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799580966 |
| Broj artikla: | 0058.0096 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 DFK Kanal krovnog izlaza