**Protupostolje GS 20**

Protupostolje za montažu fleksibilnih obujmica na ventilacijske kanale.

Prikladno za montažu obloženog spirokanala samo u kombinaciji s fleksibilnom obujmicom tipa EL/EL Ex.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | GS 20 |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,61 kg |
| Prikladno za obujmice nominalne dužine: | 200 mm |
| Širina: | 254 mm |
| Visina: | 254 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 254 mm |
| Visina s pakovanjem: | 254 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799551683 |
| Broj artikla: | 0055.0168 |

Proizvođač: MAICO

GS 20 Protupostolje