**Središnji uređaj za odsisni zrak ZEG EC**

Značajke

Središnji uređaj za odsis zraka.

Kućište se jednostavno čisti.

Uređaj ima motor s oznakom EC koji tiho radi.

S tri usisna postolja i jednim postoljem za istrošeni zrak odgovara cijevi DN 125.

Motor i elektronika su integrirani.

Ukupno 14 stupnjeva brzine.

Standardno se tvornički postavlja na stupnjeve 1, 4 i 8 („Nisko“, „Normalno“ i „Visoko“).

Tvornički postavljeni stupnjevi brzine mogu se bez problema promijeniti.

S ugrađenim osjetnikom vlažnosti.

Bežični daljinski upravljač ZEG EC-FB uključen je u isporuku.

Regulacija

Bežični daljinski upravljač ZEG EC-FB s regulacijom osjetnika vlažnosti (osjetnik vlažnosti uključen u ZEG-EC).

LED indikator na daljinskom upravljaču s podatkom o stupnju brzine 1, 2, 3 ili automatikom.

Automatska regulacija koja ovisi o vlažnosti.

Namještanje:

1. Niska brzina - standardni položaj noću

2. Normalna brzina - standardni položaj danju

3. Visoka brzina - pri kuhanju i tuširanju

4. Automatski - u ovom položaju uređaj za odsisni zrak radi na niskoj brzini dok ne izmjeri značajno povećanje relativne vlažnosti zraka (može se namjestiti na 5 % ili 10 %). Uređaj za odsisni zrak tada ubrzava na 30 min ili 1 h (u skladu s postavkom) na "normalnu" brzinu i ponovno se vraća na "nisku" brzinu.

Po potrebi možete priključiti i 2. daljinski upravljač.

Upute za montažu

Daljinski upravljač može se ugraditi u vlažnim prostorijama, ali ne izravno u tuš-kabinu. Ne smije doći od prskanja vode na daljinski upravljač (relativna vlažnost ispod 90 %).

Uređaj ZEG EC mora se postaviti u suhu prostoriju i ne smije doći u kontakt s prskajućom vodom (relativna vlažnost ispod 90 %).

Električni spoj

Prilagodljivi priključni kabel dužine oko 1,5 m.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZEG EC |
| Volumen zraka: | 420 m³/h Sistemski tlak na 100 Pa |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  ✔  |
| SEC average: | -19,6 kWh/(m²\*a) |
| Klasa energetske učinkovitosti: | E |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Apsorpcija struje: | 6 W - 81 W |
| IMaks.: | 0,06 A - 0,6 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Mjesto postavljanja: | Podrum / Spremnik / Krovni stup / Prostorija s kućnim priključcima / Kotlovnica |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Vrsta sustava: | središnje |
| Materijal: | Plastika |
| Težina: | 3,3 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,755 kg |
| Promjer priključka: | 125 mm |
| Širina s pakovanjem: | 365 mm |
| Visina s pakovanjem: | 305 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 355 mm |
| Razina zvučnog tlaka: | 21 dB(A) / 52 dB(A) Izmjereno s razmakom do 1 m od odsisnog otvora, u skladu s tvorničkom postavkom |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799862055 |
| Broj artikla: | 0086.0205 |

Proizvođač: MAICO

ZEG EC Središnji uređaj za odsisni zrak